Команды, поддерживаемые программой ver 1.0
=============================================================
G0 	Быстрое позиционирование
G1 	Линейная интерполяция
G2 	Круговая интерполяция. Движение по часовой стрелке
G3 	Круговая интерполяция. Движение против часовой стрелки
=============================================================
G20 Выбор дюймовой системы единиц
G21 Выбор метрической системы единиц
=============================================================
G40..42 Коррекция на радиус инструмента
=====================Выдает предупреждения===================
M00 Программируемый останов
M01 Останов с подтверждением
M02 Конец программы
M30 Останов и переход в начало управляющей программы
M06 Смена инструмента
M08 Включение охлаждения
М09 Отключение охлаждения
=============================================================
=== Отрабатывает через внешние терминалы или MODBUS ===========
M03 Вращение шпинделя по часовой стрелке
M04 Вращение шпинделя против часовой стрелки
M05 Останов шпинделя
S.. Обороты шпинделя

==============================================================
Дополняйте файл, используйте его для заметок. Сохраняется автоматически.








